0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

Image Noise Variance

Standard Deviations

Efficiency of Defect Detection

100% Defect Detection Region