1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 0.7

0.75

0.8

0.85

0.9

0.95

1

α

|Vmaxaux| (pu)

Maximum Output Voltage |V_{aux}|